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ВОЛГОГРАДСКая городская дума

РЕШЕНИЕ

400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 10, тел./факс (8442) 38-08-89, E-mail: gs_kanc@volgsovet.ru
	от
	
	№
	


	О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы 
от 21.12.2018 № 5/115 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград»


В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 24, 26 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума
РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утвержденные решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/115 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград», следующие изменения:

1.1. Статью 2 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территорий, предусмотренных частью 5 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется органом, уполномоченным в сфере градостроительства Волгограда.».
1.2. В абзаце втором пункта 11 статьи 12 слова «не менее одного и не более трех месяцев» заменить словами «не более одного месяца».
1.3. Статью 14 дополнить абзацами восьмым, девятым, десятым следующего содержания:

«; архитектурное решение - авторский замысел архитектурного объекта - его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, зафиксированный в архитектурной части документации для строительства, реконструкции и реализованный в построенном, реконструированном объекте капитального строительства;

заявитель на получение решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства - физическое, юридическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, на котором планируется строительство объекта капитального строительства, или правообладателем объекта капитального строительства в случае реконструкции объекта капитального строительства, или иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципальными правовыми актами Волгограда».
1.4. Пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«; 6) Карта зон регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов на территории городского округа город-герой Волгоград (приложение 6 к настоящим Правилам)».

1.5. Дополнить статьей 221 следующего содержания:

«Статья 221. Градостроительные регламенты в части требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства
1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя:

1) требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства;
2) требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства;

3) требования к цветовым решениям объектов капитального строительства;

4) требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства;

5) требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства;

6) требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.

2. В границах территорий, предусматривающих требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (приложение 6 к настоящим Правилам), устанавливаются следующие регламентные зоны:
1) архитектурно-градостроительная зона – 1 (далее – АГЗ-1). Зона территории исторического центра Волгограда. 
Целью регулирования архитектурно-градостроительного облика является формирование, сохранение и развитие исторического центра Волгограда. Регулирование нового строительства подчинено основным закономерностям исторической застройки соблюдением общего масштабного соответствия новых зданий и сооружений объектам культурного наследия, особенностям исторически ценной среды. Подготовка архитектурных решений в составе проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах указанной зоны выполняется с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепции развития указанной зоны; 
2) архитектурно-градостроительная зона – 2 (далее – АГЗ-2). Зона территории вдоль реки Волга, не далее чем в 500 м от уреза реки Волга. 
Целью регулирования архитектурно-градостроительного облика является формирование силуэта, архитектурно-художественного облика Волгограда композиционной, колористической, декоративной и стилистической связанности с существующей застройкой. Подготовка архитектурных решений в составе проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах указанной зоны выполняется с учетом решения градостроительного совета администрации Волгограда и (или) в соответствии с утвержденной градостроительным советом администрации Волгограда градостроительной концепции развития указанной зоны;

3) архитектурно-градостроительная зона – 3 (далее – АГЗ-3). Зона территории градостроительной значимости, включающая части административных районов Волгограда и улиц Волгограда, не далее чем 50 м от красной линии, непосредственно обозначающей ближайшую границу автомобильной дороги, а в случае ее отсутствия - от линии сложившейся застройки. 
Целью регулирования архитектурно-градостроительного облика является формирование, сохранение и развитие ансамблевой среды, создание композиционной сбалансированной застройки, формирование архитектурно-художественного облика Волгограда;
4) архитектурно-градостроительная зона – 4 (далее – АГЗ-4). Зона иных территорий Волгограда. 
Целью регулирования архитектурно-градостроительного облика является формирование архитектурно-художественного облика Волгограда, улучшение декоративных качеств фасадов застройки.
3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства в границах территорий регламентной зоны АГЗ-1:
1) Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства:
высота фасадов объектов капитального строительства, обращенных к территориям общего пользования, определяемая как высота верхней отметки парапета или карниза кровли, или иного элемента объекта капитального строительства, расположенного на расстоянии до 3 м от фасада, не должна превышать высоту фасадов наиболее высокого из объектов капитального строительства, расположенных в границах квартала  по линии застройки справа и (или) слева от объекта капитального строительства;
уровень отметки пола входов в объекты капитального строительства на фасадах, обращенных к территориям общего пользования, может превышать отметку уровня земли не более чем на 0,45 м (для нового строительства); 
при застройке основных городских улиц и магистралей фасад здания не менее чем до отметки низа перекрытия между первым и вторым этажами следует оборудовать соответствующими ограждающими конструкциями – витрины и т.п. для функционирования помещений нежилого назначения  (предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания), предусматриваемых на 1-х этажах зданий;

при устройстве встроенных помещений на 1-х этажах зданий возможно размещение фриза на фасаде здания, предназначенного, в том числе для размещения информационных конструкций и визуального разделения фасада здания на жилую и нежилую части;

высота помещений первых этажей объектов капитального строительства, предназначенных для общественного использования или предпринимательства, обращенных к территориям общего пользования, должна быть не менее 3,5 м. 

при выборе этажности вновь возводимой застройки и отдельно возводимых зданий необходимо руководствоваться принципами развития сложившейся структуры центральной части города без ущерба для его характерного облика, художественных особенностей с одновременным удовлетворением современных требований к новому строительству, но не выше максимальной высоты зданий, строений и сооружений, устанавливаемой Правилами в составе градостроительных регламентов соответствующей территориальной зоны;

габариты, архитектурное решение и масштабный строй новых зданий, строений и сооружений должны учитывать необходимость сохранения средовых характеристик исторической среды города и объектов культурного наследия;

новое строительство осуществляется с сохранением и восстановлением характерного для города периметрально-фронтального построения кварталов с соблюдением линии застройки.
2) Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства:
входные группы в жилые и общественные помещения (кроме вспомогательных и аварийных входов и выходов) должны иметь единое архитектурное решение в пределах всего фасада, располагаться с привязкой к композиционным осям фасада, иметь одинаковые цвет, конструкцию и рисунок дверных полотен по всему фасаду;
устройство внешних тамбуров входных групп на фасадах, обращенных к территориям общего пользования, не допускается;
композиционные приемы и фасадные решения объемно-планировочных характеристик первых этажей зданий должны соответствовать их функциональному назначению, а также обеспечивать сохранение стилистических решений исторической среды в границах квартала;

фасады первых этажей объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, должны иметь площадь остекления не менее 50% (применительно к новому строительству).

3) Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства:

фасады объектов капитального строительства выполняются с применением цветового решения, нейтрального по отношению к сложившейся застройке территории (цвета фасадов выбираются из цветовой палитры отделки фасадов объектов капитального строительства, расположенных по сложившейся линии застройки в границах квартала).
4) Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства:

фасады объектов капитального строительства выполняются с применением натурального камня, штукатурки, облицовочного кирпича, облицовочных фасадных плит, стекла, керамики;

не допускается использование при отделке фасадов сайдинга (металлических или пластиковых панелей, имитирующих деревянную обшивку, профилированного металлического листа (профнастила, за исключением объектов капитального строительства, расположенных на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов;

при отделке фасадов крепление плит, плитных материалов, панелей должно осуществляться методом скрытого монтажа;

при устройстве лоджий и балконов требуется выполнение остекления в едином стиле;

при устройстве остекления лоджий и балконов в едином стиле, а также витринного остекления (в том числе встроенных помещений) исключить использование ПВХ профиля белого (и приближенных к белому) цвета.

5) Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:
размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и др.) на фасадах, силуэтных завершениях объектов капитального строительства (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах, ограждениях балконов, лоджий допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений, в единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов объекта. Запрещено использование глухих и перфорированных роллетов (за исключением внутреннего расположения).

6) Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:

фасады объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, оборудуются архитектурным освещением;

архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения.

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства в границах территорий регламентной зоны АГЗ-2:

1) Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства:

при застройке основных городских улиц и магистралей фасад здания не менее чем до отметки низа перекрытия между первым и вторым этажами следует оборудовать соответствующими ограждающими конструкциями – витрины и т.п. для функционирования помещений нежилого назначения (предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания), предусматриваемых на 1-х этажах зданий;

при устройстве встроенных помещений на 1-х этажах зданий возможно размещение фриза на фасаде здания, предназначенного, в том числе для размещения информационных конструкций и визуального разделения фасада здания на жилую и нежилую части;

высота помещений первых этажей объектов капитального строительства, предназначенных для общественного использования или предпринимательства, обращенных к территориям общего пользования, должна быть не менее 3,5 м;

при выборе этажности  вновь возводимой застройки и отдельно возводимых зданий необходимо руководствоваться принципами развития сложившейся структуры города Волгограда без ущерба для его характерного облика, художественных особенностей с одновременным удовлетворением современных требований к новому строительству, но не выше максимальной высоты зданий, строений и сооружений, устанавливаемой Правилами в составе градостроительных регламентов соответствующей территориальной зоны;

габариты, архитектурное решение и масштабный строй новых зданий, строений и сооружений должны учитывать необходимость сохранения средовых характеристик с учетом требований современных стандартов качества организации территориальных зон;

новое строительство осуществляется с соблюдением линии застройки;

размещение доминантных объектов допускается в рамках обогащения силуэта панорамы города при условии формирования его единого архитектурно-художественного образа в зрительном восприятии из ближних и дальних видовых точек;

использование для комплекса зданий, сооружений на одном земельном участке принципа постепенной каскадной застройки  к реке Волга;

ориентирование объектов капитального строительства к реке Волга в целях создания прозоров в застройке панорамы города;

обеспечение необходимости создания максимального озеленения, организации проходов к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

2) Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства: 

входные группы в жилые и общественные помещения (кроме вспомогательных и аварийных входов и выходов) должны иметь единое архитектурное решение в пределах всего фасада, располагаться с привязкой к композиционным осям фасада, иметь одинаковые цвет, конструкцию и рисунок дверных полотен по всему фасаду; 

устройство внешних тамбуров входных групп на фасадах, обращенных к территориям общего пользования, не допускается;
композиционные приемы и фасадные решения объемно-планировочных характеристик первых этажей зданий должны соответствовать их функциональному назначению, а также обеспечивать сохранение стилистических решений исторической среды в границах квартала;

фасады первых этажей объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, должны иметь площадь остекления не менее 50% (применительно к новому строительству).

3) Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства:

фасады объектов капитального строительства выполняются с применением цветового решения, нейтрального по отношению к сложившейся застройке территории (цвета фасадов выбираются из цветовой палитры отделки фасадов объектов капитального строительства, расположенных по сложившейся линии застройки в границах квартала).
4) Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства:

фасады объектов капитального строительства выполняются с применением натурального камня, штукатурки, облицовочного кирпича, облицовочных фасадных плит, стекла, керамики;

не допускается использование при отделке фасадов сайдинга (металлических или пластиковых панелей, имитирующих деревянную обшивку, профилированного металлического листа (профнастила, за исключением объектов капитального строительства, расположенных на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов;

при отделке фасадов крепление плит, плитных материалов, панелей должно осуществляться методом скрытого монтажа;

при устройстве лоджий и балконов требуется выполнение остекления в едином стиле;

при устройстве остекления лоджий и балконов в едином стиле, а также витринного остекления (в том числе встроенных помещений) исключить использование ПВХ профиля белого  (и приближенных к белому) цвета.

5) Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства: 
размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и др.) на фасадах, силуэтных завершениях объектов капитального строительства (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах, ограждениях балконов, лоджий допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений, в единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов объекта. Запрещено использование глухих и перфорированных роллетов (за исключением внутреннего расположения.

6) Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:

фасады объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, оборудуются архитектурным освещением;

архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства в границах территорий регламентной зоны АГЗ-3:

1) Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства:

уровень отметки пола входов в объекты капитального строительства на фасадах, обращенных к территориям общего пользования, может превышать отметку уровня земли не более чем на 0,45 м (для нового строительства);

при застройке основных городских улиц и магистралей фасад здания не менее чем до отметки низа перекрытия между первым и вторым этажами следует оборудовать соответствующими ограждающими конструкциями – витрины и т.п. для функционирования помещений нежилого назначения  (предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания), предусматриваемых на 1-х этажах зданий;

при устройстве встроенных помещений на 1-х этажах зданий возможно размещение фриза на фасаде здания, предназначенного, в том числе для размещения информационных конструкций и визуального разделения фасада здания на жилую и нежилую части;

высота помещений первых этажей объектов капитального строительства, предназначенных для общественного использования или предпринимательства, обращенных к территориям общего пользования, должна быть не менее 3,5 м;

при выборе этажности  вновь возводимой застройки и отдельно возводимых зданий необходимо руководствоваться принципами  развития города, средового разнообразия  в структурной организации городской среды без ущерба для его характерного облика, художественных особенностей с одновременным удовлетворением современных требований к новому строительству, но не выше максимальной высоты зданий, строений и сооружений, устанавливаемой Правилами в составе градостроительных регламентов соответствующей территориальной зоны;

габариты, архитектурное решение и масштабный строй новых зданий, строений и сооружений должны учитывать необходимость сохранения средовых характеристик с учетом требований современных стандартов качества организации территориальных зон;

новое строительство осуществляется с соблюдением линии застройки;

обеспечение необходимости создания максимального озеленения, организации проходов к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

2) Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства: 

входные группы в жилые и общественные помещения (кроме вспомогательных и аварийных входов и выходов) должны иметь единое архитектурное решение в пределах всего фасада, располагаться с привязкой к композиционным осям фасада, иметь одинаковые цвет, конструкцию и рисунок дверных полотен по всему фасаду; 

устройство внешних тамбуров входных групп на фасадах, обращенных к территориям общего пользования, не допускается;
фасады первых этажей объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, должны иметь площадь остекления не менее 50% (применительно к новому строительству).

3) Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства:

фасады объектов капитального строительства выполняются с применением цветового решения, нейтрального по отношению к сложившейся застройке территории (цвета фасадов выбираются из цветовой палитры отделки фасадов объектов капитального строительства, расположенных по сложившейся линии застройки в границах квартала);

в случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, цветовое решение объекта капитального строительства выполняется в соответствии с данной концепцией.

4) Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства:

фасады объектов капитального строительства выполняются с применением натурального камня, штукатурки, облицовочного кирпича, облицовочных фасадных плит, стекла, керамики;

не допускается использование при отделке фасадов сайдинга (металлических или пластиковых панелей, имитирующих деревянную обшивку, профилированного металлического листа (профнастила, за исключением объектов капитального строительства, расположенных на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов;

при отделке фасадов крепление плит, плитных материалов, панелей должно осуществляться методом скрытого монтажа;

при устройстве лоджий и балконов требуется выполнение остекления в едином стиле;

при устройстве остекления лоджий и балконов в едином стиле, а также витринного остекления (в том числе встроенных помещений) исключить использование ПВХ профиля белого  (и приближенных к белому) цвета;
в случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, отделочные материалы фасадов объекта капитального строительства выполняется в соответствии с данной концепцией.

5) Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства: 

размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и др.) на фасадах, силуэтных завершениях объектов капитального строительства (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах, ограждениях балконов, лоджий допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений в единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов объекта. Запрещено использование глухих и перфорированных роллетов (за исключением внутреннего расположения.

6) Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:

фасады объектов капитального строительства и (или) части объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, оборудуются архитектурным освещением (с функциями общественно-делового назначения);

архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения;

в случае если для территории, в границах которой планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, правовым актом города Волгограда утверждена концепция архитектурно-художественного освещения или концепция архитектурно-средового оформления, предусматривающая архитектурное освещение, архитектурное освещение объекта капитального строительства устраивается в соответствии с данной концепцией.

6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства в границах территорий регламентной зоны АГЗ-4:

1) Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства – не устанавливаются.

2) Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства – не устанавливаются.

3) Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства – не устанавливаются.

4) Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства:

при устройстве лоджий и балконов требуется выполнение остекления в едином стиле; 

в случае если для территории, в границах которой планируется строительство и реконструкция объекта капитального строительства, решением градостроительного совета администрации Волгограда утверждена концепция архитектурно-средового оформления, отделочные материалы фасадов объекта капитального строительства выполняется в соответствии с данной концепцией.

5) Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:
размещение технического и инженерного оборудования (антенн, кабелей, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб, элементов систем газоснабжения и др.) на фасадах, силуэтных завершениях объектов капитального строительства (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах, ограждениях балконов, лоджий допускается исключительно в предусмотренных проектной документацией местах, скрытых для визуального восприятия, или с использованием декоративных маскирующих ограждений в единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов объекта. Запрещено использование глухих и перфорированных роллетов (за исключением внутреннего расположения.

6) Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства – не устанавливаются.

7. Требования, установленные для регламентной зоны, распространяются на объекты капитального строительства, полностью или частично расположенные в границах такой зоны.

8. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства в отношении объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия применяются в части, не противоречащей требованиям охраны объектов культурного наследия.».

1.6. Дополнить приложением 6 «Карта зон регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов на территории городского округа город-герой Волгоград» к Правилам в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации Волгограда:

2.1. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Волгограда в сети Интернет.
2.2. Привести муниципальные правовые акты Волгограда в соответствие с настоящим решением в течение шести месяцев со дня его вступления в силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.4-1.6 пункта 1 настоящего решения, которые вступают в силу с 01.09.2023.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  заместителя председателя Волгоградской городской Думы Кузнецова Г.Ю.
	Председатель 

Волгоградской городской Думы 

                                      В.В.Колесников
	Глава Волгограда 

В.В.Марченко



Приложение
к решению
Волгоградской городской Думы

           от                 №   
«Приложение 6

к Правилам землепользования

и застройки  городского округа

город-герой Волгоград,

утвержденным решением

Волгоградской городской Думы

от 21.12.2018 № 5/115
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YcnoBHble 0003Ha4YeHUs:

Al'3-1 30Ha TeppuTopmn NCTOPUYECKOro LeHTpa Bonrorpaaa.

Al'3-2 3oHa TeppuTopumn BOOMNb pekn Bonra, He ganee yem B 500 m oT ypesa peku Bonra

Al'3-3 30Ha TeppuTopumn rpagoCcTpPoOUTENBHON 3HAYNMMOCTU, BKITKOHatoLLas YacTu
agMWHUCTPATUBHLIX panoHoB Bonrorpaga v ynuu Bonrorpaga, He ganee yem 50 m
OT KpaCHOW NUHUN, HeNnocpeacTBeHHO 0bo3HavaroLwwen ornmxaniuyo rpaHuLy
aBTOMOOUIBHOW 4OPOrK, a B Criydae ee OTCYTCTBUSA - OT JIMHUM CINOXUBLLENCS 3aCTPOMKN.

Al'3-4 3oHa vHbIX TeppuTopun Bonrorpaga
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